Programiranje novog daljinskog upravljača DITEC GOL4:
Postoje 2 metode za programiranje vašeg novog daljinskog upravljača.
• Iz prijemnika:
1. Otvorite kućište vašeg prijemnika. Nalazi se pored vašeg motora.
2. Na tiskanoj ploči prijemnika pritisnite gumb za programiranje (PRG).
    LED svjetlo na prijemniku svijetli. Pusti gumb.
3. Pritisnite gumb na novom daljinskom upravljaču.
    Držite ga pritisnutim. 
    LED svjetlo prijemnika treperi i zatim ostaje stalno svijetliti.
    Pustite gumb.
4. Vaš novi daljinski upravljač je programiran. [image: ]
Upute za instaliranje sa daljinskog na daljinski:
• S daljinskog upravljača koji je već programiran (vrijedi samo ako imate funkcionalni DITEC GOL4):
1. Pored vašeg prijemnika, uzmite već programirani daljinski upravljač i vaš     
    novi daljinski upravljač.
2. Oštrim predmetom pritisnite skriveni gumb na već programiranom 
    daljinskom upravljaču.      
    Držite ga pritisnutim. Pričekajte 5 sekundi. LED svjetlo na vašem    
    prijemniku će svijetliti. Pustite gumb.
3. Pritisnite gumb na novom daljinskom upravljaču 10 sekundi i pustite ga.
4. Vaš novi daljinski upravljač je programiran.
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