Upute za instalaciju daljinskog upravljača  RCG-ERREKA-ROLL/R-FIX433:

I. Metoda brisanja koda :
1. Pritisnite i gržite gumb Zaključavanje i gumb Otključavanje  u isto vrijeme, nakon što LED svjetlo indikatora zatreperi 3 puta puta, otpustite bilo koji od gumba dok drugi gumb držite pritisnut.
2. Zatim pritisnite otpušteni gumb 3 puta i uključit će se LED indikator te će brzo treperiti, zatim opustite tipku koju držite.
U ovom trenutku svi podaci memorije su očišćeni, te na obrisanom daljinskom upravljaču neće svjetliti LED indikator bez obzira koji gumb pritisnete.

II. Metoda kopiranja:
1. Jedanom  rukom držite originalni daljinski upravljač, dok drugom rukom držite zamjenski daljinski upravljač, dva daljinska upravljača trebaju biti postavljena što je bliže moguće (idealna situacija je staviti dva daljinska upravljača na radnu površinu  jedna pored drugoga sa nultom udaljenosti).
2. Zatim pritisnite i držite željeni gumb za kopiranje na originalnom daljinskom i gumb za kopiranje na zamjenskom daljinskom koji želite kopirati.
3. Kada LED svjetlo indikatora brzo zatreperi nakon 3 treptaja, kopiranje je usješno.
Kopiranje ostalih gumba isto je kako je i navedeno pod  Metodom II.
